**大族机床5吨柴油叉车采购项目公开**

**招标公告**

**一、项目基本情况：**

项目编号：DZZB20221001

项目名称：大族机床5吨柴油叉车采购项目

项目地点：深圳

项目要求：为了拓宽供应渠道，有效地降低采购成本，我公司现决定招标购买5吨柴油叉车采购项目。

此次招标的项目清单如下，共计1款设备。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 需求数量 | 单位 |
| 1 | 5吨柴油叉车 | 额定起重5000KG、载荷中心距500MM(2节视野门架)，配全车实心胎、货叉长度1.8M带叉套，整体液压调距, 自动挡，发动机国四符合深圳市环保要求。**（详细配置要求见附件表一）** | 1 | 台 |

**二、投标人的资格要求:**

1、具备该产品生产资质或者合格代理资质，能有效提供售后服务；

2、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

3、必须能提供增值税专用发票，按招标配置要求投标，不可提供两份报价单；

4、须提供以下资质证明文件：

（1）、营业执照；

（2）、银行开户许可证；

（3）、开票资料；

（4）、经营范围必须涵盖所投标产品；

（5）、有效特种设备生产许可证（如代理商的需提供生产厂家的）

（6）、有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书

（7）、投标方须提供经营场所的租赁合同或房产证复印件；

（8）、投标人认为有必要提供的声明及其他资质证明文件

（以上文件复印件均需加盖企业公章）

**三、投标时间/地点安排：**

**提交投标文件开始时间:** 2022年10月25日10:00 时

**提交投标文件截止时间:**2022年11月3日16:00 时

**预计开标时间：**2022年11月4日14:30 时

**开标地点：**深圳市宝安区福永街道重庆路100号大族激光全球智造基地4栋

**有意者请联系我公司招标部，索取详细的招标书及投标模板。**

**四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:**

**联系人：线永伟**

**联系电话：0755-86161397**

**联系邮箱：xianyw@hanslaser.com;**

**所属部门：集采中心-招标部**

大族激光科技产业集团股份有限公司

集采中心-招标部

2022年10月24日

**附件一：**

**5吨柴油叉车（5吨内燃平衡重式叉车）技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 额定起重量 | Kg | 5000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 动力形式 |  | 柴油 |
| 轮胎类型 |  | 实心胎 |
| 轮胎规格 | 前轮规格 |  | 300-15（实心胎） |
| 后轮规格 |  | 7.00-112（实心胎） |
| 最大爬坡能力（满/空载） | % | 33/28 |
| 最大牵引力（满载） | KN | 41±5 |
| 速度 | 最大行驶速度 | 空 载 | Km/h | 26±5 |
| 满 载 | Km/h | 25±5 |
| 起升速度 | 空 载 | mm/s | 620±30 |
| 满 载 | mm/s | 580±30 |
| 下降速度 | 空 载 | mm/s | ≥450 |
| 满 载 | mm/s | ≤450 |
| 门架最大起升高度 | mm | 二节门架升高3米 |
| 承载能力 | kg | 5000 |
| 门架全高（货叉落地时） | mm | 2250±20 |
| 自由起升高度（带挡货架） | mm | 200±10 |
| 门架倾角（前倾/后倾） |  |  6°-8/° 10°-14° |
| 货叉长度 | mm | 1820±20 |
| 货叉宽度 | mm |  150±10 |
| 货叉厚度 | mm | 55±5 |
| 货叉型式 | mm | 整体液压调距叉 |
| 全高（护顶架） | mm | 2250±20 |
| 内转弯半径 | mm | 200±20 |
| 最小转弯半径（标准货叉） | mm | 2930±30 |
| 最小直角通道宽度 | mm | 4890±50 |
| 发动机 | 额定功率 | Kw/r.p.m | 52±10/2300±50 |
| 额定扭矩 | N.m/r.p.m | 248±10/1700±50 |
| 缸数 |  | 4 |
| 燃油箱容量 | L | 110±20 |